1.平台式只跑一套数据，捷联式跑多套数据：

平台式-Gn测控一体，捷联式只测量，系统足够的话可以跑N套数据

1. 如何消除傅科震荡：

公式中sin 等于0，在赤道上

1. 平台式，捷联式 陀螺仪XYZ意义不同：

平台式-X地理东，Y地理北，Z地理天

捷联式-XYZ舰载的xyz方向

1. 平台式，捷联式 加速度计意义不同